{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Koszyk"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Koszyk","index":0,"n_rows":185,"n_cols":5,"rows_kept":185,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["L.p.","Nazwa","Liczba","Cena jednostkowa brutto","Wartość brutto"]
[null,"Wentylatory"]
[1,"Wentylator 40x40x10mm 12V",3]
[2,"Wentylator socket 1155",3]
[3,"Wentylator socket 478",3]
[4,"Komplet wentylator z radiatorem ze śrubami mocującymi na socket mPGA 604 dla procesorów Intel Xeon",2]
[5,"Wentylator socket 775",3]
[null,"Procesory"]
[6,"Procesor współpracujący z płytami głównymi wyposażonymi w socket typu 1155 taktowany zegarem  minimum 3,3 GHz zgodny z architekturą x86 w komplecie z zalecanym przez producenta wentylatorem chodzącym.",2]
[7,"Procesor Intel Xeon Processor E5620 (P/N: 588072-B2) do posiadanego przez Zamawiającego serwera HP DL360 G7. \nSerwer HP DL360 G7 jest przystosowany do współpracy wyłącznie z procesorami Intel Xeon.",1]
[8,"Intel Xeon Processor X5470 (P/N: 487511-B21) do posiadanego przez Zamawiającego serwera HP DL360 G5. \nSerwer HP DL360 G7 jest przystosowany do współpracy wyłącznie z procesorami Intel Xeon.",2]
[null,"Płyty główne"]
[9,"Płyta główna pod socket 775 obsługująca pamięć RAM typu DDR3",2]
[10,"Płyta główna pod socket 1155",2]
[null,"Pamięci"]
[11,"DDR2 1024 MB,  SODIM, 533/677 MHz, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego notebookami IBM ThikPad T420",2]
[12,"DDR2 1024 MB, 533 MHz",1]
[13,"DDR2 1024 MB, SODIM, 677 MHz",2]
[14,"DDR2 4 GB (2 x 2048 MB), 667 MHz",1]
[15,"DDR2 4 GB (2 x 2048 MB), 800 MHz",3]
[16,"DDR2 8 GB (2 x 4096 MB) SODIM, 800 MHz, CL5",1]
[17,"DDR2 8 GB (2 x 4096 MB) SODIM, 800 MHz, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego notebookami Dell Latitude 6400 ",2]
[18,"DDR2 8 GB (2 x 4096 MB), 667MHz, ECC, Fully Buffered DIMM (P/N: 397415-B21)  kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami HP BL 460 G1",2]
[19,"DDR3 2 GB, 2Rx8 PC3-10600R-9 kit, DIMM, 1333MHz, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami HP DL 180 G6",2]
[20,"DDR3 4 GB (1 x 4096 MB), Single Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 (P/N: 593339-B21)  kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami HP DL 360 G7",6]
[21,"DDR3 4 GB (2 x 2048 MB), 1333 MHz",4]
[22,"DDR3 4 GB (1x4096MB), 1333 MHz ",7]
[23,"DDR3 8 GB (1 x 8192 MB) 1Rx4 PC3-12800R-11 kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami HP DL 460 G8",6]
[24,"DDR3 8 GB (2 x 4096 MB) SODIM,  1333 MHz, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego notebookiem ThinkPad W510",1]
[25,"DDR3 8 GB (2 x 4096MB), 1333 MHz",5]
[26,"DDR3 8 GB (2x4096) SODIM, 1066 MHz, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego notebookiem Sony VAIO VPCZ 13M9E",1]
[27,"DDR3 8 GB, SODIM, 1333 MHz CL9 kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego notebookiem Lenovo X220",3]
[28,"DDR3 16 GB (2 x 8192 MB) SODIM, 1333 MHz, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego notebookiem ThinkPad T420s",2]
[29,"DDR3 16 GB (2 x 8192MB) SODIM 1333 MHz, CL9 kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego notebookiem ThinkPad W520",2]
[30,"Pendrive 16 GB USB 2.0  prędkość zapisu min. 15 MB/s, prędkość odczytu  min. 25 MB/s ",4]
[31,"PenDrive 32 GB, USB 2.0, prędkość zapisu min. 15 MB/s, prędkość odczytu  min. 25 MB/s ",13]
[32,"PenDrive 64 GB, USB 3.0, prędkość zapisu min. 70 MB/s, prędkość odczytu  min. 120 MB/s ",4]
[null,"Dyski twarde"]
[33,"Dysk 2,5\", SATA 2, 500GB, 5400 rpm, 8MB cache, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami HP BL2x220",20]
[34,"Dysk 2,5'', SATA 2, 500 GB, 7200 rpm",5]
[35,"Dysk 2,5\", SATA 3, 128 GB, SSD, prędkość zapisu minimum 400 MB/s, prędkość odczytu minimum 550 MB/s",6]
[36,"Dysk 2,5'', SATA 3, 256 GB, SSD, prędkość zapisu minimum 525 MB/s, prędkość odczytu minimum 550 MB/s",8]
[37,"Dysk 2,5\", SATA 3, 512 GB, SSD, prędkość zapisu minimum 520 MB/s, prędkość odczytu nie mniej niż 540 MB/s, minimum 100k IOPs",3]
[38,"Dysk HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami HP DL 460 G8",6]
[39,"Dysk 3,5\", SAS 6G, 600GB, 15000 rpm,  DP ENT, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami HP DL 180 G6",2]
[40,"Dysk 3,5'', SATA 2, 500 GB, 7200 rpm, 16 MB cache",4]
[41,"Dysk 3,5'', SATA 2, 1 TB, 7200 rpm",3]
[42,"Dysk 3,5'', SATA 3, 2 TB, 7200 rpm, 64 MB cache",2]
[43,"Dysk 3,5'', SATA 3, 3 TB, 7200 rpm",12]
[44,"Dysk HP 300GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami HP BL 460 G6",2]
[45,"Dysk zewnętrzny przenośny 2,5\", pojemność minimum 500 GB, USB 3.0",1]
[46,"Dysk zewnętrzny przenośny 2,5\", pojemność minimum  1TB, USB 2.0",2]
[47,"Dysk zewnętrzny przenośny 2,5'', pojemność minimum 2 TB, USB 3.0",2]
[null,"Nagrywarki"]
[48,"Nagrywarka wewnętrzna DVD-RW, SATA, z oprogramowaniem do nagrywania",5]
[null,"Karty graficzne"]
[49,"Karta graficzna PCI-E, minimum 1024 MB pamięci video typu DDR3, złącza minimum: 1xDVI, 1xVGA, 1xHDMI",2]
[50,"Karta graficzna PCI-E, minimum 1024 MB pamięci video,złacza minimum: 1xDVI i 1xDsub, posiadająca wsparcie dla pracy z dwoma monitorami pod systemem operacyjnym Linuks",1]
[51,"Karta graficzna PCI-E 3.0 x16, minimum 2GB DDR5 pamięci wideo, taktowanie rdzenia minimum 1033 MHz, rozdzielczość nie mniejsza niż 2560x1600, złącza minimum: 1xDVI-D, 1xDVI-I Dual Link,  1xHDMI, 1xDisplayPort, wsparcie dla DirectX 11.1 oraz openGL 4.3 ",1]
[null,"Baterie, Zasilacze"]
[52,"Bateria o pojemności minimum 90Wh, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego notebookiem Dell XPS L702X ",1]
[53,"Bateria do drukarki etykiet Brother PT7600VP ( BA7000)",1]
[54,"Bateria o pojemności minimum 5200 mAh, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego notebookami Lenovo B560A ",1]
[55,"Bateria o pojemności minimum 6600 mAh, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego notebookiem Toshiba Satellite A200-1M4",1]
[56,"Bateria o pojemności minimum 7800 mAh, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego notebookiem IBM ThinkPad T420",1]
[57,"Zasilacz ATX  500 W, aktywne złącze PFC, zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe",5]
[58,"Zasilacz ATX  650 W, zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, z wentylatorem chłodzącym minimum 12 cm ",4]
[59,"Zasilacz do komputera MacBook Pro o mocy minimum 85 W",1]
[60,"Zasilacz uniwersalny do komputerów przenośnych, zakres napięć 15-24 V, moc nie mniejsza niż 120 W",2]
[61,"Zasilacz zewnętrzny do posiadanego przez Zamawiającego notebooka  IBM T42",1]
[null,"Klawiatury"]
[62,"Klawiatura ze złączem typu PS/2 ",5]
[63,"Klawiatura ze złączem typu USB",5]
[64,"Klawiatura bezprzewodowa dostosowana do pracy z komputerami typu Mac za pomocą wbudowanego interfejsu Bluetooth. Zasilanie maksimum dwie baterie typu AA. Układ klawiatury: angielski.",2]
[65,"Klawiatura bezprzewodowa zasilana światłem , bardzo płaska z łącznością w pasmie 2,4GHz. Układ klawiatury standardowy, klawisze zarządzające energią, klawisze numeryczne,",1]
[66,"Zestaw bezprzewodowy klawiatura oraz mysz z jednym nadajnikiem dla obu urządzeń. Klawiatura pełnowymiarowa z cichymi wklęsłymi klawiszami, które powinny posiadać dodatkowo łagodne i zaokrąglone krawędzie. Myszka powinna posiadać wyprofilowane boki i miękkie gumowe uchwyty.",8]
[67,"Przewodowa klawiatura USB z funkcją podświetlania klawiszy. Pełnowymiarowy układ klawiszy z panelem numerycznym oraz miękką gumowaną podkładką pod nadgarstki",2]
[68,"Klawiatura bezprzewodowa z funkcją podświetlania klawiszy oraz dostosowania podświetlenia do warunków zewnętrznych, pracująca w pasmie 2,4GHz. Mikroodbiornik podłączany do portu USB.Klawiatura o niskim profilu wyposażona w klawisze multimedialne oraz nóżki z regulacją kąta nachylenia klawiatury. Wymagane jest dołączenie kabla do ładowania w standardzie Micro USB.",1]
[null,"Monitory"]
[69,"Monitor LCD 24'', matryca TFT/PVA LED, rozdzielczość minimum 1920 x 1080 px, kąt widzenia minimum 178 stopni, jasność minimum 250 cd/m2, złącza wbudowane minimum D-Sub oraz DVI",4]
[70,"Monitor LCD 24'', matryca TFT/IPS LED matowa, rozdzielczość 1920 x 1200 px, jasność minimum 400 cd/m2, kontrast 1000:1,  złącza wbudowane minimum DisplayPort, DVI-D, D-Sub",8]
[71,"Monitor LCD  22'', matryca dotykowa  rozpoznająca jednoczesne dotknięcie ekranu dwoma palcami lub będącym na wyposażeniu rysikiem. Rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 1920 x 1080 pixeli, kąt widzenia conajmniej 170/160 (poziom/pion), czas reakcji matrycy nie większy niż 5ms, kontrast conajmniej 1000:1, jasność nie mniejsza niż 260 cd/m2. monitor powinien posiadać co najmniej następujące złącza DSub, DVI-D, USB, oraz wbudowane głośniki. W komplecie z monitorem powinny być dostarczone kable połączeniowe D-Sub, DVI-D, kabel Audio, Kabel USB.",1]
[72,"Monitor LCD 40'' z podświetlaniem LED, rozdzielczość minimum 1920 x 1080 px, wyposażony w technologię Digital Noise Filter, 100Hz CMR, tuner DVBT,  wbudowane głośniki stereo, analogowy tuner, wbudowane złącza minimum  HDMI 3 szt., USB mi. 2szt. możliwość sieci bezprzewodowej wifi,  Monitor powinien być wyposażony w zestaw do montażu na ścianie.",1]
[null,"Myszki"]
[73,"Bezprzewodowa mysz optyczna. Mysz powinna być wyposażona w co najmniej pięć przycisków oraz rolkę przewijania. Technologia bezprzewodowa 2.4 GHz powinna zabezpieczyć możliwość  pracy w zasięgu 4,5 metrów. Powinna posiadać wskaźnik zużycia baterii. Małe wymiary około 6cm x 10 cm ",4]
[74,"Mysz optyczna, 3 przyciski z rolką, złącze typu PS/2",7]
[75,"Mysz optyczna, 3 przyciski z rolką, złącze typu USB",12]
[76,"Mysz laserowa, bezprzewodowa o zasięgu pracy minimum 5 m, posiadająca 7 przycisków( w tym  4 obsługiwane kciukiem) oraz rolkę przewijania. Rozdzielczość nie mniejsza niż 1500 dpi, Profilowany kształt dopasowany do prawej dłoni, Mysz powinna zapewniać możliwość pracy na dowolnej powierzchni nawet na szybie, powinna posiadać port microUSB, który zapewnia ze można korzystać z myszki w trakcie ładowania akumulatora.",7]
[77,"Mysz bezprzewodowa, laserowa z bezprzewodowym nanoodbiornikiem USB pracującym w paśmie 2,4 GHz, posiadająca co najmniej 7 przycisków i minimum 1 rolkę z wbudowaną technologia umożliwiającą pracę myszki na każdym podłożu( szklany blat stołu) bez stosowania  dedykowanych podkładek. Myszka powinna posiadać wbudowany wskaźnik poziomu naładowania baterii oraz specjalny wyłącznik z inteligentnym trybem uśpienia pozwalającym oszczędzać energie baterii. Zintegrowane przyciski obsługiwane kciukiem pozwalające na szybkie poruszanie się wstecz i do przodu w przeglądarkach internetowych oraz do szybkiego przełączania się między aplikacjami. Myszka powinna posiadać możliwość programowania klawiszy. Minimalna rozdzielczość myszki nie mniejsza niż 1500 dpi. Myszka powinna zawierać komplet baterii i ochronny futerał.",2]
[78,"Strefowa mysz dotykowa współpracująca z podłączanym do portu USB nadajnikiem pracującym w paśmie 2,4GHz.Strefa dotykowa powinna zapewniać przewijanie w poziomie i pionie prostymi, intuicyjnymi ruchami palca.",2]
[null,"Różne"]
[79,"Kamera wewnętrzna, kolorowa o rozdzielczości nie mniejszej niż 1280x1024pixeli, ogniskowej nie mniej niż 4,3mm, jasność obiektywu co najmniej 1,8-f, kat widzenia kamery w pion/poziom nie mniej niż 33/43 stopni, wbudowany mikrofon, możliwy montaż na ścianie, sensor kamery CMOS. Złącza kamery IP 1x RJ45 (conajmniej 10/100Mb/s). Strumień wideo motion Jpeg i Mpeg-4, format kompresji minimum H.264. Wyzwalanie nagrywania obrazu poprzez detekcję ruchu, transfer obrazu poprzez FTP,  powiadamianie o zdarzeniach poprzez e-mail . Obsługiwane protokoły i standardy minimum:  TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP,DNS, DDNS, DHCP, UPnP, RTSP,RTP, RTCP, PPPoE ",1]
[80,"Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy pracujący w pasmie 2,4GHz poprzez  nanoodbiornik podłączany do portu USB z zasięgiem nadajnika minimum 10m. Przyciski sterujące umieszczone przy uchu pozwalające na przełączanie pomiędzy urządzeniami takimi jak komputer, tablet lub smartfon. Wbudowany korektor do optymalizacji dźwięku. Ładowalna bateria pozwalająca na conajmniej 6-cio godzinną bezprzerwową pracę słuchawek posiadająca możliwość ładowania w trakcie pracy poprzez podłączenie słuchawek do portu USB. Składana konstrukcja zestawu słuchawek i mikrofonu. Mikrofon powinien posiadać funkcję niwelowania szumów.",5]
[81,"Konwerter Usb Full HD TRIO DVI-I / VGA / HDMI Itec",2]
[82,"Przełącznik HDMI 5 nadajników - 1 odbiornik + PILOT",1]
[83,"Konwerter HDMI do VGA/Audio, 1080p, HDCP 1.2, LPCM",1]
[84,"kabel hdmi 5m",2]
[85,"kabel hdmi 10m ",2]
[86,"Karta sieciowa -bezprzewodowy adapter WiFi N300, IEEE 802.11a/b/g/n, PCI Express, transfer nie mniej niż 300Mbit/s",2]
[87,"Czytnik kart 24w1 kart flash wewnętrzny 3.5 cala  czarny ",1]
[88,"Słuchawki z mikrofonem, pałąk wyścielany i zakładany na czubek głowy. Słuchawki powinny posiadać regulację dźwięku i mikrofonu na przewodzie, nauszniki powinny obejmować całe uszy, długość kabla połączeniowego nie mniejsza niż 1,5 mb",8]
[89,"Słuchawki z mikrofonem o następujących parametrach minimalnych:\n- słuchawki nagłowne stereofoniczne wyposażone w magnesy neodymowe,\n- pasmo przenoszenia słuchawek nie gorsze niż 40 Hz–18 kHz,\n- impedancja słuchawek 32 Ω,\n- pasmo przenoszenia mikrofonu nie gorsze niż: 100 Hz–10 kHz,\n- kabel połączeniowy o długości minimum 2 m zakończony dwoma wtyczkami Jack 3,5 mm",1]
[90,"Głosniki komputerowe sterofoniczne  z regulacją głośności",1]
[91,"Kabel połączeniowy DisplayPort - DisplayPort o długości min. 1,8 m dla podłączenia monitora",2]
[92,"Kabel USB A-A przedłużacz 3 m obsługujący standard USB 2.0",5]
[93,"Kabel USB A-B o długości 3 m (drukarkowy)",5]
[94,"Kabel połączeniowy Dsub dla połączenia komputer- monitor",5]
[95,"Kabel cyfrowy DVI-D  z filtrami dla połączenia komputer - monitor\n\n\n",5]
[96,"Kabel do monitora typu HD15M/M minimum 1,8 mb",5]
[97,"Kabel do monitora typu DVI minimum 1,8 mb",7]
[98,"Kabel micro HDMI na HDMI M/M minimum 1.8 m",3]
[99,"Kabel połączeniowy HDMI/HDMI min. 1.8 mb M/M ",5]
[100,"Kabel połączeniowy  DVI(24+1) M - HDMI(19PIN) M min. 1.8 mb",2]
[101,"Adapter  złącze DVI - DSub",7]
[102,"Adapter Display Port na DVI",7]
[103,"Adapter HDMI żeńska na DVI męska",3]
[104,"Taśma do drukarki etykiet  Brother PT7600VP TZ FX231",10]
[105,"Taśma do drukarki etykiet  Brother PT7600VP TZ S231",10]
[106,"Taśma do drukarki etykiet  Brother PT7600VP TZ FX651",4]
[107,"Adapter drugiego dysku Lenovo ThinkPad Serial ATA Hard Drive Bay Adapter III 43N3412 instalowany w miejsce napędu optycznego w laptopie ThinkPad W520",2]
[108,"Zewnętrzny czytnik kart na USB min 6 w 1",2]
[109,"Wkładka optyczna HP X121 1G SFP LC SX (J4858C) do przełącznika ProCurve 6600",4]
[110,"Kabel połączeniowy HP BladeSystem c-Class .5m 10-GbE CX4 cable (P/N: 444477-B21)",2]
[111,"Czytnik książek elektronicznych z ekranem dotykowym, elektromagnetycznym (piórko) minimum 9,7\" pamięć wewnętrzna Flash: min.  4 GB; pamięć RAM: 256 MB LPDDR; procesor:  taktowany zegarem min.  800 MHz; porty: USB, SDHC, słuchawkowy, rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż  (1200 x 824 pikseli) - kontrast 12 : 1 - 16 odcieni szarości - Możliwość pisania po całej powierzchni - tworzenie notatek - Obsługa różnych formatów plików: ePUB i PDF (z \"reflow\", również zabezpieczone DRM) oraz DjVu, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, HTML, PRC/MOBI - (format MOBIPOCKET bez DRM), CHM, PDB, FB2, ZIP, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, MP3 - Funkcja \"czytaj na głos\" - syntezator mowy  - Łączność bezprzewodowa Wi-Fi (802.11 b/g/n) , port rozszerzeń kart SD/MMC z obsługą SDIO oraz SDHC do 32GB - Bateria 1600mAh Li-Polymer.  Oprogramowanie umożliwiające:\n- interaktywny spis treści (możliwość szybkiego przeskakiwania do konkretnych rozdziałów),\n- wyszukiwanie słów kluczowych w księgozbiorze (niezastąpione w przypadku na przykład słowników),\n- kilka opcji prezentacji katalogu książek (lista tytułów, okładek, lista szczegółowa),\n- możliwość tworzenia dowolnych (również „odręcznych” adnotacji w treści),\n",1]
[112,"Urządzenie sieciowe typu router wyposażone w procesor  taktowany zegarem min. 600MHz, posiadające 128MB pamięci RAM, z punktem dostępowym wspierającym technologie 802.11bgn.  Wsparcie dla technologii WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP, WDS, DHCP Client, DHCP Server, NAT, VLAN, OpenVPN, IPSec, Firewall, QoS, SNMP Co najmniej dwie anteny o zysku co najmniej 4dbi każda Co najmniej 10 portów Ethernet, w tym co najmniej pięć wspierających 1Gb Ethernet Wydajność routingu nie mniejsza niż 200kpps dla rozmiaru ramki 512b (wg. \ndanych producenta)\nZarządzanie przez SSH i konsolę webową\nPobór mocy nie większy niż 20W\n",4]
[113,"Ładowarka akumulatorów Ni Mh typu AA oraz AAA wyposażona w minimum 4 sztuki akumulatorów AA o  pojemności minimum 2700mAh. Ładowarka powinna posiadać możliwość ładowania od 1 do 4 akumulatorów NiMH R6 i R03, powinna posiadać funkcję pozwalającą na odświeżanie akumulatorów ( refresh), wykrywanie zwykłych baterii oraz ciekłokrystaliczny wskaźnik poziomu naładowania dla każdego akumulatorka. ",5]
[114,"Przenośny modem 3G i router Wi-fi 802.11 b/g/n w jednym. Podłączany poprzez port USB szybkość odbierania minimum 21Mb/s, szybkość wysyłania minimum 5,76 Mb/s, wyświetlacz LED, waga nie większa niż 90g.",2]
[115,"Obudowa zewnętrzna na dysk 2,5 cala typu IDE umożliwiająca podłączenie do prtu USB 2.0",2]
[116,"Obudowa zewnętrzna na dysk 2,5 cala typu SATA umożliwiająca podłączenie do portu USB 3.0",3]
[117,"Karta kontrolera na PCI-E z minimum 2 porty USB 3.0",2]
[118,"Stacja dokująca do notebooka Lenovo ThinkPad T60",1]
[119,"Stacja dokująca do notebooka ThinkPad W520 posiadająca minimum porty:1x D-Sub, 2x Display Port,2x DVI,6x USB 2.0, 1x eSATA,LAN, audio In-Out, w komplecie zasilacz sieciowy minimum 170Wat",3]
[120,"Stacja dokująca do notebooka Lenovo ThinPad T420",1]
[121,"Uniwersalna stacja dokująca współpracująca z notebookami firmy Toshiba posiadająca co najmniej złącze DVI i HDMI po 1 szt.,; złącze audio wej. 1 szt.; złącze audio wyj. 4 szt.; złącze USB 2.0- 2szt; złącze USB 3.0 - 2 szt.; złącze RJ-45 - 1 szt.; miejsce na założenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, przejściówka DVi na VGA. Stacja przyłączana do notebooka za pomocą portu USB",2]
[122,"Uniwersalna stacja dokująca współpracująca z notebookami firmy HP za pomocą portu USB 3.0 posiadająca co najmniej porty USB 3.0- 2 szt.; porty USB 2.0 - 4 szt.; , złącze HDMI - 1szt; złącze Display port- 1szt; port RJ-45 typu 10/100/1000Mb/s - 1 szt.; gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, gniazdo dla założenia linki zabezpieczającej przed kradzieżą ",1]
[123,"Uniwerslana Stacja dokująca do notebooka USB 3.0 z podwójnym video conajmniej DVI i HDMI. Posiadająca nie mniej niż USB 2.0 - 4 szt,; USB 3.0- 2 szt, RJ 45 - 1 szt. Dodatkowo na wyposażeniu powinny znajdowac się przejściówki DVI na VGA, HDMi na Dvi oraz kabel połączeniowy USB SuperSpeed minimum 0,6m. ",1]
[124,"Bezprzewodowy laserowy sterownik prezentacji  z wyświetlaczem LCD - umożliwiający kontrolowanie czasu prezentacji o następujących minimalnych parametrach technicznych: Sterowanie prezentacją PowerPoint (start pokazu / ciemny ekran / zmiana slajdów), posiadający zaawansowane odmierzanie czasu (możliwość zdefiniowania stałych okresów), alarm dźwiękowy z wibracją. Wskaźnik musi posiadać pełną obsługę myszy (lewy/prawy przycisk + sterowanie kursorem). Technologia radiowa, Plug & play (działa od razu po podłączeniu w systemach XP, Vista, Mac)",1]
[125,"Zestaw czyszczący do ekranów LCD zawierający  rękawicę z mikrowłókien i żel.",5]
[126,"Sprężone powietrze, pojemnik  minimum 400 ml",5]
[127,"Głośniki komputerowe o mocy min. 20 Watt",2]
[128,"Pasta termoprzewodząca do instalacji procesorów o przewodności termicznej minimum 4W/mK. Pojemnik z pędzelki do nanoszenia pasty i wadze minimum 3,5grama",10]
[129,"Adapter USB 2.0 na SATA/IDE umożliwiający podłączenie do portu USB 2.0 dysków SATA, IDE 2,5 cala oraz 3,5 cala z kompletem kabli połączeniowych",2]
[130,"Adapter do podłączania dysków lub napędów SATA do portu USB 2.0 i 3.0 Obsługujący dyski 2.5 i 3.5 cala zgodne ze standardem Serial ATA, SATA Gen2i (3Gbps) i Gen1i (1.5 Gbps)",2]
[131,"Adapter stereo miniJack(M) 4 pin na 2 x stereo miniJack(F)",3]
[132,"Uniwersalna indukcyjna stacja ładująca do urządzeń Apple (bezprzewodowe myszy, klawiatury). Stacja powinna zawierać akumulatory do ładowania bezprzewodowego. Powinna zawierać wbudowany koncentrator portów USB z minimum 4 portami USB.",1]
[133,"Metalowo-plastikowy podnóżek pod stopy z antypoślizgową powierzchnią, zapewniający ergonomiczną pozycję stóp w czasie pracy z komputerem, posiadający gumowe podkładki zapobiegające jego przesuwaniu się po podłodze oraz chroniące podłogę przed zarysowaniami",1]
[134,"Akumulator AA 2700mAh  (1kpl. - 4 szt.) ",6]
[135,"Listwa zasilająco-filtrująca z podświetlanym wyłącznikiem na napięcie zasilające minimum 230V i prąd obciążenia minimum 10 A z kablem zasilającym o długości minimum 3 mb. z minimum 5 gniazd przyłączeniowych typu Euro. Bezpiecznik nadpradowy automatyczny 1 x 10A/250V ",4]
[136,"Taśma magnetyczna Ultrium LTO4 800/1600 GB",200]
[137,"Taśma magnetyczna Ultrium LTO5 1600/3200 GB zgodna z posiadaną przez Zamawiającego biblioteką taśmową IBM TS3500. Dostarczone taśmy powinny być zaopatrzone w  unikalne etykiety (po jednej dla każdej taśmy) zgodnie z poniższym szablonem: KR****L5, gdzie **** oznacza liczbę czterocyfrową z zakresu 2060 – 2260",200]
[138,"HP LTO-4 Ultrium RW Bar Code label pack ( product: Q2009A)",2]
[139,"Urządzenie wielofunkcyjne ( drukarka laserowa mono, kopiarka, skaner) minimum 18 str. /min formatu A4, druk w rozdzielczości nie mniejszej niż 600x 600, skanowanie z płaskiego skanera na szybie z rozdzielczością nie mniejszą niż 1200dpi, złącze USB 2.0 oraz wbudowana karta wifi ",1]
[140,"Panel wentylacyjny BKT elektronik dachowo-podłogowy z termostatem (P/N 24011420.DRC)",2]
[141,"Nadmiarowy przełącznik źródeł zasilania 230V o wysokości nie wiekszej niż 1U do montażu w szafie teletechnicznej.  Dwa niezależne złącza wejściowe typu IEC 320 EN 60320 C14 oraz nie mniej niż 12 złącz wyjściowych  typu IEC 320 EN 60320 C13. Maksymalne natężenie prądu nie mniejsze niż 10A. Urządzenie musi posiadać wbudowany interfejs do zdalnego zarządzania poprzez Ethernet 10/100, oraz RS-232. Zarządzanie urządzeniem poprzez SNMP,Telnet,HTTP. Wbudowany wyświetlacz wskazujący aktualne obciążenie urządzenia.",2]
[142,"Kabel światłowodowy FibreChannel MultiMode, 50/125, LC-LC 2 m",20]
[143,"Moduły optyczne 10GigabitEthernet 10GBASE-SR CSX2-MM85030D-GP X2 SR 850nm MM, 300m 10Gbps zgodne z przełącznikiem  typu CISCO 3560E-12D ",2]
[144,"Podkładka pod mysz z  żelową poduszką pod  nadgarstek z antypoślizgowym spodem ",5]
[null,"Oprogramowanie "]
[145,"Rozszerzenie posiadanej licencji MOLP oprogramowania MS Office Profesional 2010  PL licencja AE dla klucza  90786888ZZE1408  ",10]
[146,"Licencja oprogramowania Microsoft Office 2011 for MAC z nośnikiem instalacyjnym na płytce DVD",1]
[147,"Microsoft Visio Professional 2013  dla Windows wraz z nośnikiem instalacyjnym ",1]
[148,"Corel Draw Graphics Suite X7 B wersja edukacyjna PL",1]
[149,"Corel Draw Graphics Suite X7 B wersja edukacyjna PL - upgrade z wersji X6",2]
[150,"Corel Video Studio Pro X5 PL wraz z nośnikiem",1]
[151,"Oprogramowanie InDesign CS6 PL Win upgrade od CS4/3",1]
[152,"Adobe Acrobat XI wersja Pro, Akademicka, PL dla Windows",1]
[153,"ION Cube PHP Encoder upgrade z wersji 6.5 do najnowszej",1]
[154,"LDAP Account Manager v. PRO na jeden komputer - LAM Pro",1]
[155,"Windows 8 Pro upgrade PL Box",1]
[156,"Windows 2008 server R2 Standard ENG 64 bit",2]
[157,"EMS SQL Manager for Oracle (Non-commercial) + 3 Year Maintenance",3]
[158,"EMS SQL Manager for MySQL (Non -commercial) + 3 Year Maintenance",3]
[159,"Oracle Linux Network Support 3 lata",2]
[160,"Licencja na system antywirusowy/antyspamowy DR Web licencja dla 400 szt. skrzynek (licencja roczna)",1]
[161,"RedHat Enterprise Linux 6 server 32/64 bit x86 Edu 3 lata wsparcie",5]
[162,"VMWare Fusion upgrade z wersji 3.0 do 4.0",1]
[163,"PHP Storm Commercial ",3]
[164,"The Bat Professional UPGRADE",2]
[165,"SecureCRT + SecureFX Bundle +3 years of Updates",3]
[166,"DirectAdmin",1]
[167,"Oprogramowanie for Mac carbon Copy Cloner",1]
[168,"Oprogramowanie for Mac Numbers, Pages, Keynote",1]
[169,"Licencja Office 2013 Pro for Mac wraz z nosnikiem",1]
[170,"Licencja oprogramowania Apple iWork'09 for Mac",1]
[null,null,null,"RAZEM"]